说明：
  1.请选择相应的输出格式。
  2.如果显示初始位和结束位，则需要设置相关的
读取位置。
  3.如设备输出码格式为：ST，NT，+000.000KG如
果是此种数据格式，则可设置初始位为：8，结束
位为:14即可读取正确数据。
  4.如无特殊要求，请采用默认设置。
  5.如果使用去皮功能，并修改了称重比率，则修
改后需要重启主体软件，才能使设置生效。
  6.计价称输出计量单位必须使用g或者Kg。对港斤
、台斤、磅等计量单位请在软件中设置换算关系，
不能在称中设置此单位。否则输出计算会出错。

  